본체 사양

모델명  AQ7200AC  
OS  Microsoft?? Windows?? XP Home Edition (Service Pack 1) 
CPU  모바일 AMD Athlon(TM)XP-M 프로세서 2000+ ※1 
시스템 버스  266MHz  
칩 셋  ATI?? RADEON(TM) IGP 320M + ALi M1535+ 
시스템메모리
※2  [표준] 256MB PC2100 DDR SDRAM(온보드) 
[최대] 768MB(256MB온보드+ 512MB SO-DIMM) ※3 
메모리슬롯×1  
하드 디스크
※2,4 40GB (Ultra ATA/100, 4,200rpm) 
드라이브  CD-RW/DVD 콤보 드라이브 
최대24배속(CD 쓰기) / 최대10배속(CD-RW쓰기) /
최대24배속(CD 읽기) / 최대8배속(DVD읽기)
(버퍼 언더 런 에러 방지 기능 갖춤) ※5,6 
그래픽 시스템  ATI?? RADEON(TM) IGP 320M 칩 세트 내장 
비디오메모리  표준32MB (8MB/16MB/32MB/64MB선택가능 ※8, 
시스템메모리로부터 할당) 
디스플레이  15.4형 TFT칼라 액정 (LCD) 
내장LCD표시
※7  최대1,280x800도트 (약1,619만색) 
외부LCD표시 ※8
 800×600도트(약1,677만색) / 1,024×768도트(약1,677만색) /
1,280×1,024도트(약1,677만색) / 1600×1200도트(약1,677만색) 
TV튜너 내장 ※10,11,12,13 Low Profile 타입 TV튜너 (스테레오, 음성다중방송 대응) 
녹화 데이터 
사이즈/시간
 약600MB/시간(녹화 모드：보통)
약1200MB/시간(녹화 모드：높음)
약3600MB/시간(녹화 모드：최고) 
사운드 시스템  ALi M1535+ 칩 셋 내장(AC '97) 
FAX/모뎀  V.90대응 FAX/모뎀
(데이터 통신시 최대56Kbps / FAX통신시 최대14.4Kbps) ※14 
LAN  10BASE-T/100BASE-TX 
메모리 스틱 슬롯 *10 있음 
PC카드 슬롯  있음 (TypeII ×1 CardBus대응) 
키보드  88한국어 키보드(19mm피치 ,3mm 스트로크) 
pointing device  터치 패드  
스피커  내장 스테레오 스피커  
인터페이스  [왼쪽 옆면]
TV 안테나 단자×1,LAN포토×1, 헤드폰 출력 단자×1, 
마이크 단자×1, FAX/모뎀 포트×1 
[뒷면] 
USB2.0포트×3, S비디오 출력단자×1, IEEE1394단자(4pin DV포트)×1
아날로그CRT포트(미니D-sub 15pin)×1,패러렐포트(D-Sub 25pin)×1 ※15 
배터리  리튬 이온 배터리(14.8V,4.4A,65.12Wh)
구동시간 :약3.3~3.7시간 ※16,17,18
충전시간 : 전원 끈 상태 약2.0시간 / 전원 켠 상태 약2.0시간 ※13 
AC어댑터  입력：100V~240V±10%,50/60Hz / 출력：18.5V,4.9A 
소비 전력  최대 115W, 통상 45W, 전력 절약 6W, 대기 1W미만  
에너지 소비 효율
※19 Q구분 0.0011 
본체 치수  354(W)× 37.6(H)× 254(D)mm (배터리 장착시, 돌기물 포함하지 않음) 
본체 중량  약3.0kg(배터리 장착시) 
동작 사용 환경  주위 온도 10~35℃ / 주위 습도 20~80% (단 이슬이 맺히지 않은 조건 )  
부속품  AC어댑터, 배터리 팩※20, 모듈 케이블, 각종 메뉴얼 외