안녕하십니까? 주연테크 컴퓨터 기술지원팀 온라인 담당자 이대훈입니다.◑◑◑ 고객님께서 보내주신 내용입니다 ◑◑◑

이름	왕충호	회원 아이디	wohahawch
메일 등록일	2009-05-28 오후 10:38:48	전화번호	011-9271-2958
메일 주소	wohahawch@hanafos.com	운영체제	Windows XP (고급)
등록시리얼	jt0701g200980014	문의구분	기타기술
고객 주소	서울 서대문구 연희동 89-23 -
메일 제목	네로로 DVD구울시 오류가 납니다
네로버닝으로 사진을 DVD로 구울시"dma 드라이버 오류 crc오류"이라는 문구가 나옵니다odd 제조사 삼성에게 질문해더니보드 칩셋 최신 과 odd 펌웨어 최신업그레이드 권해서했는데도 여전히 위의 오류 문구나오네요

◑◑◑ 상기 내용에 대한 답변입니다 ◑◑◑

기재하신 제조번호(jt0701g200980014)로 확인되는 ODD 장치는

해당 제품은 DVD-COMBO 입니다.  해당 ODD는 cd-r, cd-rw 지원,  CD는 읽고 쓰기 모두 가능합니다.

하지만, DVD는  읽기만 가능하며, DVD 쓰기 즉 굽기 기능은 없는 제품입니다.  DVD 레코딩을 원하시는 경우라면 DVD-RW 를 별도 업그레이드 추가하시는 경우에 한 해 사용가능한 부분입니다.

양해 말씀 올립니다.

만약, 시디 굽기시에 정상적으로 진행되지 않는 경우라면 아래 방법으로 재확인 해보실 수 있습니다.

레코딩이 에러가 생기는 이유~

새로 산 CD-R(공CD) 품질 문제일 수도 있습니다.

따라서 현재 사용하시는 공시디가 아닌 다른 제조사 제품으로 교체후 테스트 해주시기 바랍니다.

아래 방법으로 같은 증상인 경우에는 ODD 장치 이상으로 판단됩니다. 하드웨어적인 부품 점검이 필요할 수 있습니다.

윈도의 최적화

윈도 제어판의 하드디스크와  CD-ROM/DVD drive 등록정보에서 이 장치들의 DMA를 모두 활성화(동작, 체크)시켜야 레코딩이 부드럽게 잘됩니다.

Drive의 DMA 설정방법

Windows2000 &Windows XP

[시작 □ 설정 □ 제어판 □ 시스템 □ 하드웨어 □ 장치관리자 □ IDE Controller □ 보조 IDE

Controller등록정보 □ 고급설정]에서 전송모드를 DMA(사용 가능한 경우)로 선택하여

DMA 설정이 가능합니다.

(장치0은 Master, 장치1은 Slave임)

윈도-시스템-Temp 폴더 내에 잔뜩 쌓인 묵은 파일들과 인터넷 임시 파일들 그리고 리사이클(삭제복구)용 파일들까지 주기적으로 청소할 필요가 있습니다.

윈도 설치 후 오래 경과한 경우에는  디스크 검사와 디스크 조각모음을 실행해야 합니다.

소프트웨어적 안정화

전에 이상 없이 잘 구어진 시스템이 어느날부터 갑자기 말썽을 부리며 자꾸 공시디을 뱉어내거나 레코딩 에러가 발생한다면 가장 먼저 점검할 것은 최근에 설치한 응용프로그램입니다.

윈도에 오래된 프로그램이나 윈도 자체를 불안정하게 만드는 구버전의 동적연결 파일들이 본래의 파일을 덮어 씌우면 그 때부터 PC가 비정상 동작을 합니다.

레코딩의 가장 나쁜 환경은 가만히 있어도 윈도가 다운될 정도의 불안정함이기 때문입니다.

멀티태스킹 중지 및 시작 프로그램 정리

레코딩을 시작한 약 10초 정도의 시간에는 100%에 이를 정도로 CPU 점유율이 급상승합니다..

이 때 압축 하기 또는 압축 풀기 작업이나 DivX 영화 감상 등을 시작하면 레코딩에 실패할 확률이 높습니다.

프로세서가 부하를 견디지 못하여 시스템이 다운되기도 하며. 레코더에 Burn-Proof (버퍼 언더런 방지 )기능이 있어도 무리한 멀티태스킹을 동시에 시작하면 견디지 못하게 됩니다.

따라서 레코딩을 시작하고 10초 가량 경과하여 굽기가 10% 이상 진행된 다음에 다른 작업을 하는 것이 좋으며, 더 좋은 것은 가급적이면 레코딩시에는 다른 작업은 하지 않는 것이 좋습니다.

그리고 레코딩 종료 시간 이전에 다른 작업을 미리 중단시키는 편이 안전합니다. 예로 응용프로그램은 모든 창을 닫고, 인터넷 페이지와 바탕화면 우측하단에 있는 시작 프로그램을 모두 종료하며,

바이러스 프로그램 실시간 감시로 적용된 경우에는 종료를 한 후 진행하시는것이 좋습니다.